Remonter un PC portable (exemple d'un ASUS X53S)

Centre Réparatech :

Nous allons voir comment remonter un ordinateur portable, peu importe la marque (ici, un ASUS X53S)

Même chose que le démontage à l'envers

Pré-requis

un médiator de guitare pour dé-clipser le tour du portableun tournevis, un peu aimanté pour retirer les visune boîte à compartimentsà gauche, toutes les vis du dessousà droite, les vis du hautet on sépare les autres vis et composants (comme la carte sans fil) dans les autres compartiments

Première étape : remettre la carte-mère

On a la carte-mère avec :(1) la carte vidéo(2) le chipset(3) le processeurReplacez le fil du son : rebranchez la priseReposez la carte-mère à sa placeReplacez les deux vis à côté du ventilateur, reprises dans le compartiment 8)Replacez les vis repérées par une flèche blanche, reprises dans le compartiment 7Reconnectez sur la carte-mère :(2) le câble vidéo : scotchez-le au ventilateur, rebranchez la prise et remettez le scotch(1) le câble des ports I/O USB

Autres étapes

Reclipsez le capot supérieur en faisant tout le tour de la machine tout doucement, sans forcerRetournez le PCReplacez le lecteur dvd :Replacez les trois vis sur le côté de l'emplacement du dvd, reprises dans le compartiment 2Remettez le lecteur dvd dans son logementFermez le pc, retournez-leRemettez la vis qui maintient le lecteur dvd, reprise dans le compartiment 6Rebranchez les nappes (une pour le touch pad (1), l'autre pour le bouton power (2))Replacez les vis sous le clavier, reprises dans le compartiment 5Replacez le clavierReplacez le clavierRebranchez la nappeReposez le clavierReclipsez les encoches autour du clavier en enclenchant les ergotsFermez le pc et retournez-leReplacez toutes les vis de la partie inférieure (1-16)(1-9 et 11-16), toutes pareilles (2×6), reprises dans le compartiment 1(10) sous le disque, une vis différente, de 2×3, reprise dans le compartiment 4Replacez le disque dur :Placez le disque dur vers la gauche (5)Glissez-le vers la droiteReplacez les 4 vis dans les angles (1 à 4), reprises dans le compartiment 3Replacez la carte sans fil, reprise avec sa vis dans le compartiment 2Replacez la carteReplacez la vis de droite (1)Rebranchez les antennes (2), en plaçant le câble noir devant le repère au feutreRebranchez la pile pour la carte sans filRebranchez les barrettes :clipsez-lales pattes se clipsentRemettez le capot qui contient le disque dur et la mémoire vive :reposez et faites glisser le capot (3)Replacez les vis (1 et 2), reprises dans le compartiment 1Remettez la batterie

Conclusion

Reste à tester si tout fonctionne

Problèmes connus

Voir aussi

(fr) http://

Basé sur << Article >> par Auteur.