cfdisk : partitionnement en ligne de commande

Introduction

cfdisk permet de manipuler des partitions. Il s'exécute en ligne de commande, éventuellement via ssh...

Pré-requis

Installation

Installez le paquet cfdisk ou en ligne de commande :

$ sudo apt install cfdisk

Configuration

Utilisation

Pour le lancer, exécuter la commande :

pi@framboise:~ $ sudo cfdisk /dev/sdb

en précisant le disque à manipuler sdX, ici sdb

L'interface suivante apparaît :

Disk: /dev/sdb
Size: 125 GiB, 134217728000 bytes, 262144000 sectors
Label: dos, identifier: 0x876fbad3
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
>> Free space 2048 262143999 262141952 125G
[ New ] [ Quit ] [ Help ] [ Write ]
Create new partition from free space

Le disque est reconnu mais n'a aucune partition. 125 Go sont disponibles.

partie haute = état du disque et des partitionspartie basse = menu.

Créer une partition

Pour créer une partition,

sélectionnez l’espace libreallez sur [ nouvelle ],validez,

Disk: /dev/sdb
Size: 125 GiB, 134217728000 bytes, 262144000 sectors
Label: dos, identifier: 0x876fbad3
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
>> Free space 2048 262143999 262141952 125G
Partition size: 125G
May be followed by {M,B,G,T}iB (the "iB" is optional) or S for sectors.

donnez la taille voulue (tapez directement les chiffres sans effacer)

Disk: /dev/sdb
Size: 125 GiB, 134217728000 bytes, 262144000 sectors
Label: dos, identifier: 0x876fbad3
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
>> Free space 2048 262143999 262141952 125G
[ primary ] [ extended ]
0 primary, 0 extended, 4 free

Choisissez la nature de la partition (ici, primaire) :

Disk: /dev/sdb
Size: 125 GiB, 134217728000 bytes, 262144000 sectors
Label: dos, identifier: 0x876fbad3
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
>> /dev/sdb1 2048 262143999 262141952 125G 83 Linux
[ Bootable ] [ Delete ] [ Quit ] [ Type ] [ Help ]
[ Write ]

Vous pouvez installer le boot sur cette partition en choisissant [ Bootable ] (déplacez vous avec les flèches de direction + Tab ⇆).Définissez le type de la partition en allant sur [ Type ] et ↵ Entrée :
Parmi les nombreux types disponibles, les plus utiles sont :82swap83Linux87HTFS/NTFSUne fois terminé, pour chaque partition, sélectionnez (flèches) [ Write ] et ↵ EntréeTaper yes et ↵ Entrée pour valider l’écriture des partitions sur le disque

Disk: /dev/sdb
Size: 125 GiB, 134217728000 bytes, 262144000 sectors
Label: dos, identifier: 0x876fbad3
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
>> /dev/sdb1 2048 262143999 262141952 125G 83 Linux
[ Bootable ] [ Delete ] [ Quit ] [ Type ] [ Help ]
[ Write ]
The partition table has been altered.

N'oubliez pas d'écrire chaque partition
Wous pouvez quitter ( [ Quit ] )

Formatage

Il reste à formater les partitions avec les instructions suivantes :

pour formater /dev/sdaX en ext4 :

$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdaX

pour faire de /dev/sdaY une partition de swap :

$ sudo mkswap /dev/sdaY

pour formater /dev/sdaZ en ntfs :

$ sudo mkfs.ntfs /dev/sdaZ

pour formater /dev/sdaT en vfat (nécessite l'installation de dosfstools) :

$ sudo mkfs.vfat /dev/sdaT

Désinstallation

Voir aussi

(fr) http://

Basé sur << Article >> par Auteur.