SFTP sur un Raspberry Pi

Le plus facile pour accéder en FTP au Raspberry et d’utiliser la connexion sécurisée SFTP (SSH File Transfert Protocol) proposée par le protocole SSH.

En utilisant une connexion sécurisée SSH, vous n’aurez aucun serveur FTP à installer et à mettre à jour.

Pré-requis

un Raspberry Pidont l'accès SSH est activé

Installation

Configuration

Utilisation

Il faut d'abord connaître l’adresse IP du Raspberry. Pour cela, lancez :

pi@framboise:~ $ ip route
default via 192.168.0.254 dev eth0 src 192.168.0.31 metric 202
default via 192.168.0.254 dev wlan0 proto dhcp src 192.168.0.31 metric 303
192.168.0.0/24 dev eth0 proto dhcp scope link src 192.168.0.31 metric 202
192.168.0.0/24 dev wlan0 proto dhcp scope link src 192.168.0.31 metric 303

L’adresse IP locale de votre Raspberry Pi est celle qui suit src dans la commande précédente ici, 192.168.0.31.Sur le PC du réseau, lancez FileZilla. Configurez la connexion comme ceci :	Hôte : l’adresse ip du RaspberryIdentifiant : par défaut piMot de passe : le mot de passe de l’utilisateur pi. Par défaut raspberryPort : 22 (le port SSH)Appuyez sur Connexion rapide

Désinstallation

Voir aussi

(fr) https://projetsdiy.fr/connexion-ftp-raspberry-pi/

Basé sur << Comment se connecter en FTP à un Raspberry Pi >> par projetsdiy.fr.