Installer et configurer sa mini-box 4G : TP-Link TL-WR902AC + Huawei E3372

Pré-requis

Un PC équipé d’une carte Wi-FiUn routeur TP-Link TL-WR902ACUne clé 4G (modem LTE) Huawei E3372

Première étape : branchement

Insérez la clé 4G Huawei E3372 sur le port 3G/4G USB du routeur
Alimentez le port mini-USB Power du routeur sur le secteur (ou sur un port USB d’un ordinateur).Bouton Mode Switch du routeur : sur Share ETH

Autres étapes : Depuis votre PC

Connectez-vous au point d’accès Wi-Fi du routeur (SSID et mot de passe inscrits sous le routeur)
Configuration du routeurVisitez http://tplinkwifi.net dans votre navigateurIdentifiez-vous (utilisateur / mot de passe par défaut : admin / admin) : le status s'affiche.Cliquez sur Quick Setup (menu de gauche)Cliquez sur NextOperation Mode : cochez 3G/4G Router puis Next3G/4G :Location : votre pays (France)Mobile ISP : votre FAISi les valeurs remplies automatiquement ne conviennent pas,Cochez Set the Dial Number, APN, Username and Password manuallyet renseignez : Authentication Type, Dial Number, APN, Username et PasswordWireless Dual Band Selection : cochez les deux bandes2.4 GHz : SSID et mot de passe5 GHz : SSID et mot de passe (les mêmes)Confirm : cliquez sur SaveLe Status s'affiche :

APNs des principaux FAIs français

Tableau simplifié

Free	Bouygues B&You	Orange SOSH	SFR illimité RED by SFR La poste mobile
Authentication Type	Auto	Auto	PAP	Auto
Dial Number	*99#	*99#	*99#	*99#
APN	free	mmsbouygtel.com	orange	sl2sfr
Username	orange
Password	orange

Liste détaillée

(source https://www.phonandroid.com/astuce-configuration-parametres-apn-internet-sms-mms-operateurs-mvno.html)

Nom	APN	utilisateur	Mot de passe	Type d'authentification
Bouygues Telecom	Internet + MMS	Bouygues MMS	mmsbouygtel.com	PAP
B&You	Internet + MMS	Bouygues MMS	mmsbouygtel.com	Aucune
Free	Internet	Free	free	Aucune
MMS	Free MMS	mmsfree	Aucune
SFR	Internet Forfaits illimités	Internet SFR	sl2sfr	Aucune
Internet – Forfaits bloqués	Internet SFR	wapsfr	Aucune
MMS	Mms SFR	mmssfr	Aucune
RED by SFR	Internet	Internet SFR	sl2sfr	Aucune
MMS	Mms SFR	mmssfr	Aucune
Orange	Internet	Orange World	orange	orange	orange	PAP
MMS	Orange MMS	orange.acte	PAP
Sosh	Internet	Orange World	orange	orange	orange	PAP
MMS	Orange MMS	orange.acte	PAP

Conclusion

Problèmes connus

Voir aussi

(fr) https://lecrabeinfo.net/installer-configurer-mini-box-4g-lte-tp-link-tl-wr902ac-huawei-e3372.html(fr) https://static.tp-link.com/2021/202102/20210216/TL-WR902AC(EU)3.0_fiche_produit.pdf(fr) https://static.tp-link.com/2018/201803/20180301/7106507475_Portable%20Router(EU1-13Languages)_QIG.pdf(en) https://static.tp-link.com/2019/201902/20190203/7106508201_TL-WR902AC(EU%20US)_QIG_V1.pdf(en) https://www.tp-link.com/us/user-guides/tl-wr902ac_v3/(en) https://www.tp-link.com/fr/support/download/tl-wr902ac/#FAQs(fr) https://www.phonandroid.com/astuce-configuration-parametres-apn-internet-sms-mms-operateurs-mvno.html

Basé sur << Installer et configurer sa mini-box 4G : TP-Link TL-WR902AC + Huawei E3372 >> par lecrabeinfo.net.